#### 性能测试记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 命令选项 | 说明 | 运行时间(秒） | Selective算法  线路利用率(%) | |
| A | B |
| 1 | -–utopia | 无误码信道数据传输 | 1431 | 52.51 | 96.94 |
| 2 | 无 | 站点A分组层平缓方式发出数据，站点B周期性交替“发送100秒，停发100秒” | 1213 | 51.04 | 94.44 |
| 3 | –-flood --utopia | 无误码信道，站点A和站点B的分组层都洪水式产生分组 | 1401 | 96.90 | 96.88 |
| 4 | –-flood | 站点A/B的分组层都洪水式产生分组 | 1460 | 94.61 | 94.79 |
| 5 | --flood -–ber=1e-4 | 站点A/B的分组层都洪水式产生分组，线路误码率设为10-4 | 1411 | 55.14 | 54.81 |

运行时间要求超过10分钟。